{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":22,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[19,1,19,6]]}
["合江县龙挂山生态旅游扶贫项目（一期）游人接待点厨房设备报价清单"]
["行号","设备名称","参考图片","技术参数","单位","数量","单价","总价"]
[1,"双炒一吊节能炒灶",null,"品牌：金佰特 该燃烧器公司拥有自主知识产权，利用高新技术，采用新材料。依据高温低氧燃烧技术原理，使高温燃气与新鲜空气混合后，变成低氧高温空气，再次与燃料混合燃烧，形成高温低氧燃烧环境，如此循环往复，达到节能效果。实现高温低氧的鼓风式灶具与现有技术相比，具有如下有益效果：（1）能充分利用高温烟气的预热，提高了热效率，达到了节能效果；（2）燃烧更稳定，炉膛内温度更均匀，改善了加热质量；低氧燃烧不但使得废气中的CO含量大大降低，而且低氧燃烧的环境使得氮氧化合物的生成量大大减少，有利于环保。充分燃烧+热量不流失=高效节能（和传统灶具相比至少节能40%以上）能效等级：一级","台",1]
[2,"单炒一吊节能灶",null,"品牌：金佰特  该燃烧器公司拥有自主知识产权，利用高新技术，采用新材料。依据高温低氧燃烧技术原理，使高温燃气与新鲜空气混合后，变成低氧高温空气，再次与燃料混合燃烧，形成高温低氧燃烧环境，如此循环往复，达到节能效果。实现高温低氧的鼓风式灶具与现有技术相比，具有如下有益效果：（1）能充分利用高温烟气的预热，提高了热效率，达到了节能效果；（2）燃烧更稳定，炉膛内温度更均匀，改善了加热质量；低氧燃烧不但使得废气中的CO含量大大降低，而且低氧燃烧的环境使得氮氧化合物的生成量大大减少，有利于环保。充分燃烧+热量不流失=高效节能（和传统灶具相比至少节能40%以上）能效等级：一级","台",1]
[3,"12盘蒸饭车",null,"品牌：伊德欣                                  1.面板：采用3041.0mm优质不锈钢磨砂板，           2.侧板：采用3041.0mm优质不锈钢磨砂板，           3.门缝：采用优质硅胶带密封良好，不变形，          4.燃烧室：采用3041.2mm优质不锈钢磨砂板，        5.可单独拆装，确保食堂正常使用，                6.点火开关：带自动熄火保护安全阀，              7.水箱配自动溢水阀门，\n8.蒸盘：0.8mm不锈钢冲压。","台",1]
[4,"单头低汤炉",null,"品牌：金佰特  规格/型号：700×700×550 包装总公司炉台面用1.0mm厚；炉面一次冲压成型,炉身及炉背板用1.0mm厚；炉体骨架用40×40×4.5mm的角铁及3mm黑铁板焊接而成。","台",1]
[5,"三星水池",null,"1.全部采用优质201不锈钢磨砂板，                   2.台面板采用1.2mm，盆体采用1.2mm,                               3.立柱采用φ38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节钢脚包含品牌水龙头、角阀、软接。","台",1]
[6,"单星水池",null,"1.全部采用优质201不锈钢磨砂板，                    2.台面板采用1.2mm，盆体采用1.2mm,                               3.立柱采用φ38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节钢脚包含品牌水龙头、角阀、软接。","台",2]
[7,"六门冰柜",null,"品牌：广东星星                                      1.全钢箱体，内藏板管式蒸发器为铜管，换热效率高，制冷效果好，整机质保三年，\n2.产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定，\n3.柜内温度一目了然，\n4.全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好。\n","台",1]
[8,"灶间拼台",null,"面板、背板采用厚1.2mm201优质不锈钢磨砂板制作，面板冲压成型，美观整洁不漏水,侧板前饰板采用厚1.2mm厚201板，豪华不锈钢调节脚","台",1]
[9,"双通工作台",null,"1.台面板采用1.2mm厚201优质不锈钢磨砂板，下垫15mm厚细木工板，                                  2.侧板/层板/门全都采用1.2mm厚不锈钢板，         3.井梁加强加固，采用推拉式滑门，                4.立柱采用￠50*1.2mm不锈钢圆管，               5.脚采用不锈钢可调欧式重力脚。","台",1]
[10,"四门保洁柜",null,"1.面板采用1.2mm厚201不锈钢磨砂板，\n2.所有工作面都需要加固，加固槽头用1.2mm厚不锈钢制造，\n3.工作台支撑脚采用Ф38*1.0mm不锈钢焊管，并配有Ф38不锈钢可调节脚，调节范围40m。","台",1]
[11,"双层工作台",null,"1.台面板采用1.2mm厚201优质不锈钢磨砂板，下垫15mm厚细木工板，                                   2.加强筋采用1.2mm厚不锈钢板，                   3.四脚采用Ф50*1.0MM不锈钢管，配不锈钢可调欧式重力脚。","台",2]
[12,"四层菜架",null,"1.全部采用201优质不锈钢磨砂板，                2.台面板采用1.2mm，                           3.立柱采用φ38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节钢脚。","个",1]
[13,"开水器带底座",null,"品牌：吉宝 功率：3KW 40L                        步进式加热技术，逐层加热 ，因而可以高速、恒温、不间断提供开水。采用步进式分层进水，沸腾就一次，避免千沸水，阴阳水，出水即开水，放心饮用","台",1]
[14,"五格保温售饭台",null,"1.台面板采用1.2mm厚201优质不锈钢磨砂板，内衬加固槽体焊接，\n2.骨架采用25*25不锈钢方管焊接制作，                                                                                 \n3.人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺，                                          4.含1/1*15份数盆5个。","台",1]
[15,"对开门消毒柜",null,"品牌：美厨                                    消毒方式：高温热风循环                         消毒温度：20-125度\n","台",1]
[16,"大二门展示柜",null,"品牌：广东星星                                      1.全钢箱体， 内藏板管式蒸发器为铜管，换热效率高，制冷效果好，整机质保三年，\n2.产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定，\n3.柜内温度一目了然，\n4.全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好。\n","台",1]
[17,"保鲜工作台",null,"品牌：广东星星                                      1.全钢箱体， 内藏板管式蒸发器为铜管，换热效率高，制冷效果好，整机质保三年，\n2.产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定，\n3.柜内温度一目了然，\n4.全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好。\n","台",1]
[null,"抽风系统"]
[18,"油烟净化排烟除味一体油烟机（品牌：净平）",null,"一次：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。                                                    二次：动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。 三次：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 四次：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。五次：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异味；1、当油烟经过光蓝油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达98%以上，净味率70%、达到低空排放的最高境界； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 3、噪音低，约73分贝左右； 4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗；5、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机; 材质采用304#-1.5mm优质磨砂不锈钢板，配美国进口紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味；由于场地特殊，排烟系统要经国家环保部门检测，如国家部门检测不过关，全部退货。","米",4]
[19,"镀锌排烟管",null,"采用1.0mm优质镀锌板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，外配法兰盘连接密封。","米",6]
[20,"镀锌弯头",null,"采用1.0mm优质镀锌板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理，外配法兰盘连接密封。","个",2]
[{"$nulls":6},"合计："]