{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[0,2,0,5],[1,1,1,6],[3,0,8,0],[9,0,13,0],[18,3,18,4],[20,0,24,0],[25,0,29,0]]}
[null,null,"合江县法王寺生态旅游扶贫项目（一期）景区游人接待点宽带网络设备清单"]
[null,"主要设备-华为"]
[null,"序号","设备名称","型号","描述","数量","单价"]
["展示厅",1,"路由器","AR207-S","AR207-S,8GE LAN,2 USB,2 SIC",1]
[null,2,"无线AP","AP1050DN-S","AP1050DN-S主机(11ac wave2, 室内型,1X1双频,内置天线,1*GE口)",4]
[null,3,"无线控制器","AC6003-8-8AP","组合(含AC6003-8主机,授权8AP,交流供电)",1]
[null,4,"POE接入交换机","S1720-10GW-PWR-2P","S1720-10GW-PWR-2P(8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,124W PoE 交流供电)",1]
[null,5,"机柜","国产优质（图腾）","600*600*1200",1]
[]
["办公室",6,"路由器","AR207-S","AR207-S,8GE LAN,2 USB,2 SIC",1]
[null,7,"接入交换机","S5720-28P-LI-AC","24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP, 交流供电",1]
[null,8,"机柜","国产优质（图腾）","600*600*1200",1]
[]
[]
[null,null,"小计"]
[null,null,"合计（含税）"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"主要设备-锐捷"]
[null,"序号","设备名称","设备型号","参数","数量","单价"]
["展示厅",1,"出口网关","RG-NBR1000G-E","5个千兆电口（5WAN/1LAN），可管理8个RAP系列普通AP或16个RAP系列wall ap，带机量200台终端。",1]
[null,2,"交换机","RG-NBS2010G-E-P","8口10/100/1000M自适应电口交换机（最多支持8口POE供电），固化1个10/100/1000Mbps电口和1个千兆光口。",1]
[null,3,"无线AP","RG-RAP230","高密度802.11ac Wave2室内无线接入点，三路双频，2*2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.6Gbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、PoE+供电和本地供电",4]
[null,4,"机柜","RG-EAP202     ","600*600*1200（单位mm）",1]
[]
["办公室",5,"出口网关","RG-EG205G","铁壳设计，带机量200台，支持500M带宽，5个千兆电口，固化1个WAN口，可最大配置2个，固化4个LAN口，可最大配置4个，集成AC功能，可管理150台易网络EAP系列AP。",1]
[null,6,"POE交换机","RG-ES126G-P     ","24个10/100/1000M自适应电口（POE/POE+)，2个千兆光口，整机最大POE功率370W",1]
[null,7,"无线AP（面板）","RG-EAP101  ","墙面式单频无线接入点，白色面板，内置天线，整机最大接入速率300Mbps，支持802.11b/g/n，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理，PoE供电",4]
[null,8,"无线AP(放装)","RG-EAP202     ","室内双频吸顶无线接入点，内置天线，整机最大接入速率733Mbps，千兆上联，支持802.11b/g/n/ac，胖瘦一体化，支持易网络APP管理，支持免AC管理，支持PoE供电和本地供电，最大接入用户数64人。",1]
[null,9,"机柜","图腾机房专用机柜","600*600*1200（单位mm）",1]
[]
[null,null,"小计"]
[null,null,"合计（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}